# version 2.9.0.50
# Last changed by Tomek 17.01.2007 21:30
#
# Lines - the comment are not taken into account
# It is possible to write them as much as necessary
Szerokość
Długość
Powiększenie
Pokaż
Zapisz
Usuń
Powiększenie
Kompresja jpeg
START
Pobierz brakujące fragmenty
Szukaj
Pomiar odległości (użyj ALT)
Zaznacz obszar
Ustawienia (Opcje)
Błąd inicjalizacji biblioteki GDIPLUS.DLL. Jeśli pracujesz pod Win98, dodaj plik GdiPlus.Dll do folderu programu.
Błąd
Tylko pamięć podręczna
Tylko Internet
Pamięć podręczna i Internet
---Nowa nazwa---
Znaleziono i usunięto niedokończony plik
Znaleziono i usunięto plik zawierający błędy
Brak obrazu w pamięci podręcznej
Pobieranie w toku...
Błąd pobierania
Mb z Internetu
Błąd zapisu na dysku
Nie zapisano niedokończonego pliku
Plik o wielkości poniżej 4 bajtów
Usunięto uszkodzony plik
Nie zapisano niedokończonego pliku
Plik o wielkości poniżej 4 bajtów
Znaleziono i usunięto plik zawierający błędy
Brak mapy w pamięci podręcznej
Praca z warstwami kartograficznymi możliwa jest jedynie po transformacji plików pamięci podręcznej do nowego formatu. Patrz -> Ustawienia
Nie można zapisać pliku GMV.ini
Brak możliwości zapisu
Powiększenie
Błędy
Nie można zapisać pliku Favorites.dat
W wersji bezpłatnej pomiar odległości ograniczony jest do 1,5km. Informacje na temat sprzedaży pełnej wersji programu: silvery2004@mail.ru
Ograniczenia
Zaznaczono
px, w pamięci
Mb, do pobrania ~
Zaznaczono
pikseli
W wersji bezpłatnej eksport plików do programów Mapinfo oraz ArcGis jest zablokowany. Informacje na temat sprzedaży pełnej wersji programu: silvery2004@mail.ru
Uruchomiono polecenie "Anuluj"
Wstrzymano do
- start; przetworzono
z
fragmentów
Pobieranie zakończone
Anulowano
Uruchomiono polecenie
start …
Rozpoczęto tworzenie listy pobranych fragmentów
Utworzono listę
Uruchomiono strumień
Uruchomiono polecenie tworzenia warstw
start …
Rozpoczęto tworzenie listy fragmentów
Listę utworzono
Uruchomiono strumień
Otrzymano polecenie połączenia fragmentów
Rozpoczęto tworzenie listy łączonych fragmentów
Razem:
Wykonano: 0
Wykonano
Mapa i zdjęcie satelitarne
Tylko zdjęcie satelitarne
Tylko mapa
Timer
Rozpocznij pobieranie za:
godzin
minut
Łączenie automatyczne
Połączenie
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Rozłącz wszystkie połączenia po zakończeniu
Kontrola
Połącz
Rozłącz
Anuluj
Brak połączeń
Proces w toku
Przydzielenie pamięci obrazu [Mb]:
Połączenie
Początek łączenia 
; rozmiary
; współrzędne
fragmentów
Nie udało się pobrać 
Połączono w pamięci
Został pobrany
Wyłączenie
Rozpoczęcie zapisu
Plik zapisany
Błąd podczas zapisywania
Tworzenie warstw
Oczyszczono pamięć
Zakończono 
Ustawienia
Internet
Źródło
Pamięć podręczna
Błędy
Timer
Eksport
Działanie myszy
O programie
Tryb pracy
Ustawienia te powielone są przyciskami umieszczonymi na głównym panelu programu
Użyj proxy
Użytkownik proxy (opcjonalne)
Hasło proxy
port
Nazwa użytkownika i hasło przechowywane są w łatwo dostępnym pliku *.ini. Zachowaj ostrożność.
Źródło
Żądanie pobierania obrazów
Żądanie pobierania warstw hybrydowych
Żądanie pobierania mapy
Użyj serwerów "mirror" (kh0..., kh1..., itp.)
Są to stałe parametry, używane przy uzyskiwaniu dostępu do fragmentów zdjęć satelitarnych. Zdjęcia są stale aktualizowane, dlatego należy używać dużych wartości (v =...). Najczęściej aktualizacja odbywa się około 1-2 tygodni po aktualizacji programu GoogleEarth. 
Podane tu ustawienia mogą być powodem pobierania nieaktualnych (lub braku pobierania) zdjęć satelitarnych. Istnieje również możliwość zablokowania Twojego adresu IP przez Google ;-), jeśli z tego adresu nawiązano zbyt wiele połączeń.
Zmieniając te linie, można oglądać również zdjęcia powierzchni Księżyca lub Marsa. Należy zwrócić uwagę na ustawienia wielkości pamięci podręcznej, aby zamiast miasta nie zobaczyć na przykład pary kraterów...
Ustaw domyślne
Ustawienia pamięci podręcznej
Zmień
Użyj starego formatu pamięci podręcznej (warstwy w jednym katalogu)
Transformacja
Lokalizacja pobieranych fragmentów. Jeśli nie zostanie wskazana inna lokalizacja, program będzie zapisywał i szukał plików w podkatalogu /Cache
Automatyczne tworzenie warstw
Tworzenie fragmentów mniejszego powiększenia
Powtórna zamiana dostępnych fragmentów (niezalecane)
Kompresja jpeg:
Przy tworzeniu warstw wykorzystywane są wszystkie dostępne w pamięci podręcznej fragmenty. Pozwala to ograniczyć ruch w sieci, ale zwalnia pracę programu.
Kontrola liczby błędów podczas transmisji plików
Użycie kontroli błędów
Powtórz pobieranie przy podanej liczbie błędów
Zatrzymaj przy podanej liczbie błędów zapisu fragmentów na dysk
Zatrzymaj przy podanej liczbie błędów pobierania fragmentów z serwera
z przerwami (sek.)
Zatrzymaj przy podanej liczbie błędów w odebranych plikach
Automatyczne pokazywanie logu
Kontrola błędów wykorzystywana jest podczas transmisji plików. Przy włączonej kontroli błędów program ponawia próbę pobrania fragmentu zdjęcia i zlicza wszystkie błędy. Po przekroczeniu dozwolonej liczby błędów transmisja zostaje zatrzymana. Jest to wygodne, jeśli korzystamy ze słabej jakości łącz i zapobiega zanieczyszczaniu pamięci podręcznej oraz utrzymywaniu "pustego" ruchu w sieci. Rozróżniamy 3 rodzaje błędów: błędy zapisu na dysku (np.przy zapełnieniu się dysku), błędy odbioru (najczęściej błąd 404 przy poleceniu "zoom" itp.) i błędy w pobranych plikach (często w plikach jpg występują błędne linie, źle rozpoznawane przez program).
Opcje dodatkowe
Pokazuj ustawienia timer/połączenie przed rozpoczęciem pobierania
Przed transmisją plików pokaże się dodatkowe okno dialogowe, w którym można ustawić parametry timera lub automatycznego łączenia się z dostawcą Internetu. Funkcja ta służy ograniczeniu kosztów połączeń wdzwanianych, wykorzystując zróżnicowanie taryf połączeniowych w różnych porach.
Eksport
Tworzenie plików dla OziExplorer (.map)
Tworzenie plików dla MapInfo Professional (.tab)
Tworzenie pliku dla ArcGIS Desktop (*.jpgw)
Zapisywane pliki zawierają dane o współrzędnych scalanych zdjęć satelitarnych.
Uwaga: Eksport do MapInfo oraz ArcView dostępny jest tylko w pełnej wersji programu.
Działanie myszy
lewy przycisk - przybliżanie, prawy przycisk - oddalanie
kółko myszy - przybliżanie i oddalanie, kliknięcie przyciskiem myszy - centrowanie
Autor programu: Serebrennikov Nikolay Alekseevich. Program ten przeznaczony jest do pracy z zasobami kartograficznymi maps.google.com. Obsługuje on wykorzystanie pamięci podręcznej, łączenie zdjęć satelitarnych oraz eksport do programu OziExplorer. Program nie wymaga instalowania i rozprowadzany jest bezpłatnie, ale autor będzie wdzięczny za wszelkie wsparcie finansowe. 
Postęp:
Razem
Wykonano: 0
Plików: 
 - ich obróbka może zająć około
 minut
Kontynuować?
Ostrzeżenie
Razem
Raport
Podaj współrzędne
Szerokość
Długość
Parametry
Połącz zaznaczone fragmenty obszaru
Wymuszaj pobieranie fragmentów istniejących w pamięci podręcznej
Przenieś część pamięci podręcznej do osobnego folderu
Utwórz warstwy
Zaznaczony obszar
Górny lewy róg:
Dolny prawy róg:
<-Zmień
Powiększenie:
Parametry kopiowania części pamięci podręcznej
Kopiuj do katalogu:
Nie kopiuj plików (utwórz jedynie pliki eksportu)
Nazwy i wymiary plików
Dodaj współrzędne lewego, górnego naroża do nazwy pliku.
Podziel na fragmenty o wymiarach:
Tworzenie warstw
Zamień istniejące fragmenty
Nie zamieniaj fragmentów dostępnych w pamięci podręcznej
Kompresja jpeg:
Tworzenie plików dla OziExplorer (.map)
Tworzenie plików dla MapInfo (.tab)
Tworzenie pliku dla ArcView
Rozmiary zaznaczonego fragmentu:
Tworzenie warstw rozpocznie się w ciągu
Rozpoczęcie pobierania w ciągu
Wybór obszaru
Przy tym powiększeniu warstwa wektorowa nie jest dostępna - brak żądania 
Łączenie i eksport
money.yandex.ru
Wybierz język:
ReadMePl.txt
Szukaj / Zakładki
Zadania
Anuluj
registered for
Registration code incorrect.
For registered users
Message
Registration code:
Email:
# Only 209 meaning lines