шырыня
даўгата
Павелічэнне
Паказаць
Захаваць
Выдаліць
Павелічэнне
Сціск jpeg
Выканаць
Атрымаць якія адсутнічаюць
Пошук
Вымярэнне адлегласцяў (выкарыстайце ALT)
Вылучэнне
Налады
Памылка пры ініцыялізацыі GDIPLUS.DLL. Калі вы працуеце пад win98, то дадайце ў тэчку з праграмай файл GdiPlus.Dll
Памылка
Толькі кэш
Толькі інтэрнэт
Кэш і інтэрнэт
---Новае Імя---
знойдзены недапампаваны файл, выдалены
знойдзены хібны файл, выдалены
Здымак адсутнічае ў кэшы
чакае загрузкі...
памылка пры атрыманні
Mb з інтэрнэту
памылка запісу на дыск
недапампаваны файл, не захаваны
файл меней 4 байт
файл сапсаваны, выдалены
недампаваны файл, не захаваны
файл меней 4 байт
знойдзены хібны файл, выдалены
Карта адсутнічае ў кэшы
Праца з картаграфічнымі пластамі магчымая толькі пасля ператварэння кэша ў новы фармат. Гл. Налады
Запіс файла GMV.ini немагчымая
Захаванне немагчыма
Павелічэнне
памылкі
Запіс файла Favorites.dat немагчымая
Ў бясплатнай версіі вымярэнне абмежавана 1,5км. Аб набыцці поўнай версіі пазнаваць па e-mail: silvery2004@mail.ru
Абмежаванні
Вылучана
px, у памяці
mb, запампаваць~
Вылучана
пікселяў
Прывязка для Mapinfo і ArcGis у гэтай версіі заблакаваная. Аб набыцці поўнай версіі пазнаваць па e-mail: silvery2004@mail.ru
Паступіла каманда Спыніць у
Адкладзена да
чакайце, апрацавана
з 
фрагментаў 
усё запампавана, завяршэнне
Скасавана 
Паступіла каманда Выпампаваць
пачатак ...
Пачата фармаванне спісу спампоўваймых фрагментаў
Спіс створаны
Запуск струменя
Паступіла каманда генераваць пласты
 пачало ...
Пачата фармаванне спісу фрагментаў
Спіс створаны
Запуск струменя
Паступіла каманда Склеіць
Пачата фармаванне спісу злепліваймых фрагментаў
Усяго:
Выканана: 0
Выканана:
Карта + здымак
Толькі здымак
Толькі карта
Таймер
Запампоўку пачаць праз:
гадзін
хвілін
Падлучацца аўтаматычна
Падлучэнне
Імя карыстача:
Пароль:
Разарваць усе злучэнні пасля канчатка
Праверка
Падлучыцца
Адключыцца
Адмена
няма падлучэнняў
Працэс
Вылучэнне памяці пад бітавую выяву Мб:
падлучэнне
Пачало склейванні ў
 Памеры 
 каардынаты
 фрагментаў
Не атрымалася загрузіць
Злеплена ў памяці
Спампавана
адключэнне
пачало захаванні
файл захаваны
памылка ў працэсе захавання
Генераванне вышэйлеглых пластоў
ачыстка памяці
выканана ў
Налады
Інтэрнэт
Крыніцу
Кэш
Памылкі
Таймер
Склейванне
Кіраванне
Аб праграме
Рэжым працы
Гэтыя налады дубляваныя кнопкамі на асноўнай панэлі
Выкарыстаць проксі
(не абавязкова) Proxy user
Proxy password
port
Пароль і імя карыстача захоўваюцца ў іні-файле ў адчыненым выглядзе - будзьце асцярожныя.
Крыніца
Запыт для атрымання здымкаў
Запыт для атрымання гібрыднага пласта
Запыт для атрымання карты
Выкарыстаць люстэркі (kh0..., kh1... і г.д.)
Гэта нязменная частка таго радка, якая выкарыстоўваецца для доступу да фрагментаў здымка. Версія стала абнаўляецца, таму спрабуйце вялікія лічбы (v=...). Звычайна абнаўленне адбываецца на 1-2нед позняе абнаўлення дадзеных для праграмы GoogleEarth. З некаторых пор можна ставіць лічбу загадзя вялікую.
Калі праграма атрымоўвае састарэлыя здымкі або не атрымоўвае іх зусім - то чыннік можа быць у гэтым радку. Або Google блакаваў Ваш ip-адрас за шматпаточныя запампоўкі ;-).
Змяніўшы гэты радок Вы можаце глядзець таксама здымкі паверхні Месяца або Марса. Толькі не забудзьце змяніць размяшчэнне кэша, а то потым замест свайго горада можаце выявіць пару кратэраў.
Аднавіць
Размяшчэнне кэша
Паказаць
Выкарыстаць стары фармат кэша (усе пласты ў адной тэчцы)
Пераўтварыць у новы
Размяшчэнне запампаваных фрагментаў. Калі кэш не паказаны, праграма будзе захоўваць і шукаць файлы ў падпапцы /cache
Аўтарэгенерацыя вышэйлеглых пластоў
Ствараць фрагменты меншага павелічэння
Замяняць наяўныя фрагменты ізноў створанымі (не рэкамендуецца)
Сціск jpeg:
Пры праглядзе і выпампоўванні з бягучага пласта па магчымасці будуць стварацца фрагменты для ўсіх вышэйлеглых пластоў. Гэта дазваляе эканоміць трафік, але запавольвае працу праграмы.
Кантроль памылак пры выпампоўванні / злепванню
Выкарыстаць кантроль памылак
Спроб запампаваць фрагмент пры памылцы
Прыпынак, калі памылак запісу  фрагментаў на дыск
Прыпынак, калі памылак пры атрыманні фрагментаў з сервера
з інтэрвалам (сек.)
Прыпынак, калі памылак у атрыманых файлах
Паказваць лог аўтаматычна
Кантроль памылак выкарыстоўваецца толькі пры злепванні і выпампоўванні. Пры выкарыстанні кантролю праграма пры ўзнікненні памылкі паўтарае запампоўку фрагмента і лічыць усе памылкі. Пры перавышэнні ліміту памылак выпампоўванне спыняецца. Гэта зручна выкарыстаць на дрэнных лініях - для прыбірання засмечвання кэша, недапушчэння пустога выдатку трафіку. Распазнаюцца 3 выгляды памылак: Памылкі запісу на дыск - напрыклад пры запаўненні дыска. Памылкі атрымання - часцей за ўсё гэта памылка 404 пры няправільным указанні павелічэння і т.п. Памылкі ў атрыманых файлах - на дрэнных лініях даволі часта трапляюцца недапампаваныя jpg файлы, якія і распазнае праграма.
Дадатковыя магчымасці
паказваць налады таймера/злучэнні перад запампоўкай
Перад запампоўваннем і выпампоўваннем будзе паказана дадатковае акно, у якім можна будзе наладзіць адтэрмінаваную запампоўку або наладзіць аўтаматычнае злучэнне з правайдэрам. Функцыя зробленая для эканоміі трафіку пры пачасовай аплаце і/або пры залежнасці коштаў ад часу сутак.
Прывязка
Ствараць файл прывязкі для OziExplorer (.map)
Ствараць файл прывязкі для MapInfo Profesional (.tab)
Ствараць файл прывязкі для ArcGIS Desktop (*.jpgw)
Файл прывязкі ўтрымоўвае дадзеныя аб каардынатах злепленага малюнка.
Нататка: Прывязка для MapInfo  і ArcView даступныя толькі ў поўнай версіі.
Параметры мышы
Набліжэнне левая пстрычка, выдаленне - правая пстрычка
Набліжэнне/выдаленне колцам, пстрычка - цэнтроўка
Праграма прызначаная для працы з картаграфічным рэсурсам http://maps.google.com.Падтрымлівае поўнае кэшаванне, злепванне малюнкаў і прывязку для OziExplorer. Аўтар - Сарэбранікаў Мікалай Аляксеевіч. Усталёўкі не патрабуе. Распаўсюджваецца бясплатна, але аўтар будзе вельмі ўдзячны Вам за матэрыяльную падтрымку.
Выканана:
Усяго:
Выканана: 0
Выяўлена
 файлаў, іх апрацоўка можа заняць каля
 хвілін.
 Працягнуць?
Папярэджанне
Ўсяго:
Справаздача
Ўвядзіце каардынаты
Шырыня
Даўгата
Параметры
Склеіць вылучаны фрагмент
Выпампаваць фрагменты ў кэш
Перанесці частку кэша ў асобную тэчку
Генераваць вышэйлеглыя пласты на гэтым участку
Вылучаны фрагмент
Верхні левы кут:
Ніжні правы кут:
<- Змяніць
Павелічэнне:
Параметры капіявання часткі кэша
Капіяваць у тэчку:
не капіяваць файлы (толькі стварыць файлы прывязкі, звязаныя з кэшам)
Параметры склейвання
Дадаваць да імя файла каардынаты верхняга левага кута.
Разбіць на фрагменты памерамі:
Генераванне вышэйлеглых пластоў
Замяняць наяўныя фрагменты створанымі
Не змяняць фрагменты, ужо наяўныя ў кэшы
Якасць малюнкаў jpeg:
Ствараць файлы прывязкі для OziExplorer (.map)
Ствараць файлы прывязкі MapInfo (.tab)
ствараць файл прывязкі для ArcView
Памеры вылучанага фрагмента:
Пачатая генераванне пластоў у
Пачатак выпампоўвання ў
Склейванне/выпампоўванне
Вектарны пласт адключаны, бо для гэтага павелічэння недаступны.
Што трэба зрабіць?
Яндэкс.Грошы
Вылучыце патрэбны варыянт:
ReadMe.txt
Пошук/закладкі
Выконваецца:
Спыніць
registered for
Registration code incorrect.
For registered users
Message
Registration code:
Email:
