широта
долгота
Увеличение
Показать
Сохранить
Удалить
Увеличение
Сжатие jpeg
Выполнить
Получить недостающие
Поиск
Измерение расстояний (используйте ALT)
Выделение
Настройки
Ошибка при инициализации GDIPLUS.DLL. Если вы работаете под win98, то добавьте в папку с программой файл GdiPlus.Dll
Ошибка
Только кэш
Только интернет
Кэш и интернет
---Новое Имя---
найден недокачанный файл, удален
найден ошибочный файл, удален
Снимок отсутствует в кэше
ожидает загрузки...
ошибка при получении
Mb из интернета
ошибка записи на диск
недокачаный файл, не сохранен
файл менее 4 байт
файл испорчен, удален
недокачаный файл, не сохранен
файл менее 4 байт
найден ошибочный файл, удален
Карта отсутствует в кэше
Работа с картографическими слоями возможна только после преобразования кэша в новый формат. См. Настройки
Запись файла GMV.ini невозможна
Сохранение невозможно
Увеличение
ошибки
Запись файла Favorites.dat невозможна
В бесплатной версии измерение ограничено 1,5км. О регистрации узнавать по e-mail: silvery2004@mail.ru
Ограничения
Выделено
px, в памяти
mb, скачать~
Выделено
пикселей
Привязка для Mapinfo и ArcGis в этой версии заблокирована. О регистрации узнавать по e-mail: silvery2004@mail.ru
Поступила команда Прекратить в
Отложено до
ожидайте, обработано
из 
фрагментов 
все закачано, завершение
Отменено 
Поступила команда Выкачать
начало ...
Начато формирование списка выкачиваемых фрагментов
Список создан
Запуск потока
Поступила команда генерировать слои
 начало ...
Начато формирование списка фрагментов
Список создан
Запуск потока
Поступила команда Склеить
Начато формирование списка склеиваимых фрагментов
Всего:
Выполнено: 0
Выполнено:
Карта + снимок
Только снимок
Только карта
Таймер
Закачку начать через:
часов
минут
Подключаться автоматически
Подключение
Имя пользователя:
Пароль:
Разорвать все соединения после окончания
Проверка
Подключиться
Отключиться
Отмена
нет подключений
Процесс
Выделение памяти под битовый образ Мб:
подключение
Начало склеивания в
 Размеры 
 координаты
 фрагментов
Не удалось загрузить
Склеено в памяти
Выкачано
отключение
начало сохранения
файл сохранен
ошибка в процессе сохранения
Генерация вышележащих слоев
очистка памяти
выполнено в
Настройки
Интернет
Источник
Кэш
Ошибки
Таймер
Склеивание
Управление
О программе
Режим работы
Эти настройки дублированы кнопками на основной панели
Использовать прокси
(не обязательно) Proxy user
Proxy password
port
Пароль и имя пользователя хранятся в ини-файле в открытом виде - будьте осторожны.
Источник
Запрос для получения снимков
Запрос для получения гибридного слоя
Запрос для получения карты
Использовать зеркала (kh0..., kh1... и т.д.)
Это неизменная часть той строки, которая используется для доступа к фрагментам снимка. Версия постоянно обновляется, поэтому пробуйте большие цифры (v=...). Обычно обновление происходит на 1-2нед позднее обновления данных для программы GoogleEarth. С некоторых пор можно ставить цифру заведомо большую.
Если программа получает устаревшие снимки или не получает их совсем - то причина может быть в этой строке. Или Google блокировал Ваш ip-адрес за многопотоковые закачки ;-).
Изменив эту строчку Вы можете смотреть также снимки поверхности Луны или Марса. Только не забудьте изменить расположение кэша, а то потом вместо своего города можете обнаружить пару кратеров.
Восстановить
Расположение кэша
Указать
Использовать старый формат кэша (все слои в одной папке)
Преобразовать в новый
Расположение закачанных фрагментов. Если кэш не указан, программа будет сохранять и искать файлы в подпапке /cache
Автогенерация вышележащих слоев
Создавать фрагменты меньшего увеличения
Заменять имеющиеся фрагменты вновь созданными (не рекомендуется)
Сжатие jpeg:
При просморе и выкачивании из текущего слоя по возможности будут создаваться фрагменты для всех вышележащих слоев. Это позволяет экономить трафик, но замедляет работу программы.
Контроль ошибок при выкачивании / склейке
Использовать контроль ошибок
Попыток закачать фрагмент при ошибке
Остановка, если ошибок записи  фрагментов на диск
Остановка, если ошибок при получении фрагментов с сервера
с интервалом (сек.)
Остановка, если ошибок в полученных файлах
Показывать лог автоматически
Контроль ошибок используется только при склейке и выкачивании. При использовании контроля программа при возникновении ошибки повторяет закачку фрагмента и считает все ошибки. При превышении лимита ошибок выкачивание прекращается. Это удобно использовать на плохих линиях - для устранения засорения кэша, недопущения пустого расхода трафика. Рапознаются 3 вида ошибок: Ошибки записи на диск - например при заполнении диска. Ошибки получения - чаще всего это ошибка 404 при неправильном указании увеличения и т.п. Ошибки в полученных файлах - на плохих линиях довольно часто попадаются недокачанные jpg файлы, которые и разпознает программа.
Дополнительные возможности
показывать настройки таймера/соединения перед закачкой
Перед закачиванием и выкачиванием будет показано дополнительное окно, в котором можно будет насроить отсроченную закачку или настроить автоматическое соединение с провайдером. Функция сделана для экономии трафика при повременной оплате и/или при зависимости цен от времени суток.
Привязка
Создавать файл привязки для OziExplorer (.map)
Создавать файл привязки для MapInfo Profesional (.tab)
Создавать файл привязки для ArcGIS Desktop (*.jpgw)
Файл привязки содержит данные о координатах склееного изображения.
Примечание: Привязка для MapInfo  и ArcView доступны только в полной версии.
Параметры мыши
Приближение левый щелчок, удаление - правый щелчок
Прилижение/удаление колесиком, щелчок - центровка
Программа предназначена для работы с картографическим ресурсом http://maps.google.com.Поддерживает полное кэширование, склейку изображений и привязку для OziExplorer. Автор - Серебренников Николай Алексеевич. Установки не требует. После регистрации снимаются ограничения по измерению расстояний и привязки для Mapinfo и ArcGis. Регистрация платная, стоимомть 300 руб.
Выполнено:
Всего:
Выполнено: 0
Обнаружено
 файлов, их обработка может занять около
 минут.
 Продолжить?
Предупреждение
Всего:
Отчет
Введите координаты
Широта
Долгота
Параметры
Склеить выделенный фрагмент
Выкачать фрагменты в кэш
Перенести часть кэша в отдельную папку
Генерировать вышележащие слои на этом участке
Выделен фрагмент
Верхний левый угол:
Нижний правый угол:
<- Изменить
Увеличение:
Параметры копирования части кэша
Копировать в папку:
не копировать файлы (только создать файлы привязки, связанные с кэшэм)
Параметры склеивания
Добавлять к имени файла координаты верхнего левого угла.
Разбить на фрагменты размерами:
Генерация вышележащих слоев
Заменять существующие фрагменты созданными
Не менять фрагменты, уже имеющиеся в кэше
Качество изображений jpeg:
Создавать файлы привязки для OziExplorer (.map)
Создавать файлы привязки MapInfo (.tab)
создавать файл привязки для ArcView
Размеры выделенного фрагмента:
Начата генерация слоев в
Начало выкачивания в
Склеивание/выкачивание
Векторный слой оключен, так как для этого увеличения недоступен.
Что нужно сделать?
ЯндексДеньги
Выберите нужный вариант:
ReadMe.txt
Поиск/закладки
Выполняется:
Прекратить
зарегистрирована для
Регистрационные данные не верны.
Для зарегистрированных пользователей
Сообщение
Код регистрации:
Email: