# version 2.9.0.50
# 
# Traduzione italiana di qmax@email.it
#
# Le linee precedute da questo simbolo sono commenti
# Non esiste alcuna limitazione all'uso di queste linee
Latitudine
Longitudine
Zoom
Mostra
Salva
Elimina
Zoom
Compressione jpeg
Avvia
Ricevi parti mancanti
Cerca
Distanza (usare ALT)
Selezione
Configurazione
Errore durante l'installazione di GDIPLUS.DLL. Se usi Win98 installa la library GdiPlus.Dll nella stessa directory del programma.
Errore
Solo Cache
Solo Internet
Cache e Internet
---A new Name---
Trovato file incompleto, file eliminato
Errore nel file, file eliminato
L'immagine non esiste nella cache
Download...
Errore durante il download
Mb da Internet
Errore di scrittura su disco
File incompleto, file non salvato
File inferiore a 4 bytes
File danneggiato, file eliminato
File incompleto, file non salvato
File inferiore a 4 bytes
File danneggiato, file eliminato
Mappa non presente nella cache
Le operazioni con i layer cartografici sono possibili solo dopo la trasformazione della cache ad un nuovo formato. Vedi opzioni
Scrittura del file GMV.ini impossibile
Salvataggio impossibile
Zoom
Errori
Salvataggio del file Favorites.dat impossibile
Nella versione freeware la distanza misurabile è limitata a 1,5km. Per maggiori informazioni su come acquistare la versione completa, inviare una e-mail a: silvery2004@mail.ru
Limitazioni
Selezionata
px, in memoria
Mb, da scaricare ~
Selezionata
pixels
Nella versione freeware l'export verso Mapinfo e ArcGis è bloccato. Per avere maggiori informazioni su come acquistare la versione completa, inviare una e-mail a silvery2004@mail.ru
Comando "Stop" attivato
Rinviato a
start, processato
da 
frammenti 
Download completato
Cancellato
Comando "Download" attivato
Avvia...
Iniziata la creazione della lista dei frammenti scaricati
Lista creata
Streaming iniziato
Comando "Genera layers" attivato
Avvia...
Iniziata la creazione della lista dei frammenti
Lista creata
Streaming iniziato
Comando "Unisci" attivato
Iniziata la creazione della lista dei frammenti uniti
Totale:
Eseguiti: 0
Eseguiti:
Ibrida
Solo immagini satellitari
Solo mappa
Timer
Avvio del download in:
Ore
Minuti
Connetti automaticamente
Connessione
Nome Utente:
Password:
Disconnetti al termine
Verifica
Connetti
Disconnetti
Cancella
Connessione non disponibile
Sto processando
Memoria allocata per immagine; Mb:
Connessione
Inizio creazione di un map set con:
 Dimensione
 Coordinate
 Frammenti
Download fallito
Unito in memoria
Scaricato
Eliminato
Inizio salvataggio
File salvato
Errore di salvataggio
Generazione dei layer di overlay
Pulizia della memoria
Finito alle
Configurazione
Internet
Sorgente
Cache
Errori
Timer
Export
Proprietà del mouse
Informazioni sul programma
Modalità di funzionamento
Queste configurazioni sono presenti anche nei bottoni del pannello base
Utilizza un Proxy
Nome Utente Proxy
Password Proxy
Porta
ATTENZIONE! - Nome Utente e password sono salvati in chiaro nel file ini.
Fonte
Richiesta di trasferimento Immagine Sat da:
Richiesta di trasferimento Mappa Ibrida da:
Richiesta di trasferimento Mappa da:
Utilizza i mirror (kh0..., kh1..., etc.)
Il percorso di accesso alle immagini è fisso. Il numero (v =...) rappresenta la versione, ed è regolarmente aggiornata, per aggiornare la tua fonte prova con numeri maggiori. Generalmente l'update viene effettuato 1-2 settimane dopo l'aggiornamento dei dati di GoogleEarth.
Se il programma riceve immagini non aggiornate o in caso di problemi durante il download, questo percorso potrebbe esserne la causa. Google potrebbe inoltre bloccare il tuo indirizzo IP a causa dei download multipli.
Modificando questo percorso puoi anche accedere alle immagini della superficie della Luna o di Marte. Non dimenticare di modificare la configurazione della cache, altrimenti anzichè le mappe delle città potresti vedere solo crateri lunari.
Predefiniti
Configurazione della cache
Cambia directory
Utilizza vecchio formato per la cache (Tutti i layer in una singola directory)
Converti al nuovo formato
Localizzazione dei frammenti scaricati. Se la directory della cache non è cambiata, il programma cercherà i files nella directory di default: sottodirectory / cache
Autogenerazione dei layer di overlay
Creazione dei frammenti per zoom minori
Rimpiazza i frammenti esistenti (non raccomandato)
Compressione jpeg:
Durante il preview e il download del layer attuale, tutti i frammenti già salvati nella cache verrano utilizzati. Questo consentirà di diminuire il traffico internet ma rallenterà il programma.
Controllo errori di trasmissione
Utilizza il controllo errori
Ritenta il download in caso di errore
Ferma in caso di errore di scrittura su disco
Ferma in caso di errore di trasferimento dal server
con un intervallo di (sec).
Ferma in caso di errore nel file ricevuto
Mostra il log automaticamente
Il controllo degli errori è utilizzato solo durante la trasmissione o il download. Utilizzando il controllo errori in caso di problemi il programma ritenterà il download dei frammenti, conteggiando tutti gli errori. Al raggiungimento della soglia del numero errori la trasmissione verrà fermata. E' consigliato utilizzare il controllo errori in caso di cattiva connessione per eliminare i files danneggiati contenuti nella cache e per ridurre il traffico internet non necessario. Esistono 3 tipi di errori: Errori di scrittura su disco - in caso di mancanza di spazio. Errori di trasmissione - errore 404 in risposta ad un comando errato di incremento del segmento. Errori nei files ricevuti - alcune linee danneggiate possono apparire nei files jpeg, rendendo questi files irriconoscibili al programma.
Configurazione extra
Mostra timer / configurazione di connessione prima del download
Prima del download o dell'upload  verrà mostrata la finestra di Configurazione extra, nella quale sarà possibile configurare il timer o i parametri di connessione automatica ad internet. La funzione consente di ottimizzare i costi di connessione in caso dipendano dall'orario durante il giorno.
Esporta
Crea files per OziExplorer (.map)
Crea files per MapInfo Professional (.tab)
Crea files per ArcGIS Desktop (*.jpgw)
Files contenenti le coordinate delle immagini unite.
Nota: la creazione di files per MapInfo e ArcView sono disponibili solo nella versione completa.
Proprietà del mouse
Click Sinistro - Zoom-in, Click Destro – Zoom-out
Rotella del mouse - Zoom-in / Zoom-out, Click - Centra l'immagine
Autore - Serebrennikov Nikolay. Il programma è progettato per funzionare con i servizi cartografici di maps.google.com. Questo programma supporta la cache completa, l'unione delle immagini e la creazione di mappe georeferenziate per OziExplorer. Non è richiesta installazione.
Eseguiti:
In totale
Eseguiti: 0
Trovati
files; il processo richiede circa
minuti.
Continuare?
Avviso
Totale
Report
Inserisci coordinate
Latitudine
Longitudine
Parametri
Unione dei frammenti selezionati
Riscarica i frammenti già presenti nella cache
Trasferisci parte della cache in una directory separata
Genera layers
Frammento selezionato
Angolo in alto a sinistra:
Angolo in basso a destra:
<- Modifica
Zoom-in:
Parametri copia di parte della cache
Copia nella cartella:
Non copiare i files (crea solo il Map Set per l'Export)
Parametri di unione
Aggiungi le coordinate dell'angolo in alto a sinistra al nome del file
Dividi in frammenti con dimensione di:
Creazione layers
Sostituzione dei frammenti esistenti
Non sostituire i frammenti esistenti nella cache
Qualita' Jpeg:
Crea files per OziExplorer (.map)
Crea files per MapInfo (.tab)
Crea files per ArcView
Dimensione dei frammenti selezionati:
Iniziata creazione layers
Inizio del download
Unione ed Export
Il layer vettoriale non è richiesto.
Che cosa dovrebbe essere fatto?
money.yandex.ru
Seleziona lingua:
ReadMeIta.txt
Cerca / Bookmarks
Operazioni
Cancella
Registrato a
Codice di registrazione errato.
Per utenti registrati
Messaggio
Codice di registrazione:
Email:
# EOF
