# versie 2.9.0.50
# veranderd door Breukink 02.07.2008 
#
# Deze lijnen bevatten commentaar
# er zijn geen beperkingen voor het invoegen van deze lijnen
Breedte
Lengte
Zoom
Weergeven
Opslaan
Verwijderen
Zoom
jpeg compressie
Start
Haal ontbrekende stukken op
Zoek
Afstand gereedschap (gebruik ALT)
Selectie
Instellingen
Fout bij GDIPLUS.DLL initialisatie. Installeer de programma bibliotheek GdiPlus.Dll in de programma map onder Windows 98.
Fout
Alleen Cache
Alleen  Internet
Cache en Internet
---Een nieuwe Naam---
Een niet volledig bestand gevonden en verwijderd
Een fout in het bestand gevonden, het bestand is verwijderd
Beeld bestand is niet in de cache aanwezig
Laden ...
Download fout
Mb van Internet
Disk schrijf fout
Bestand niet volledig, bestand niet opgeslagen
Bestand kleiner dan 4 bytes
Bestand corrupt, bestand is verwijderd
Bestand was niet volledig, bestand is niet opgeslagen
Bestand kleiner dan 4 bytes
Bestand corrupt, bestand is verwijderd
Map bestaat niet in de cache
Het bewerken van cartografische lagen is mogelijk na transformatie van de cache naar het nieuwe formaat. Zie opties
Het opslaan van bestand GMV.ini is niet mogelijk
Opslaan is niet mogelijk
Zoom
Fouten
Opslaan van bestand Favorites.dat is niet mogelijk
In the freeware versie zijn metingen beperkt tot 1,5km. Informatie over de volledige versie mail naar silvery2004@mail.ru
Beperkingen
Geselecteerd
pixels, in geheugen
Mb, te downloaden ~
Geselecteerd
pixels
In de freeware versie is de export van kaarten naar Mapinfo en ArcGis niet mogelijk. Informatie over de volledige versie mail naar silvery2004@mail.ru
"Stop" geactiveerd
Uitgesteld tot
start, het wordt nu verwerkt
van 
delen 
Download gereed
afgebroken  
"Download" geactiveerd
start...
Het maken van een lijst van gedownloade delen is gestart
Lijst is aangemaakt
Streaming is gestart
"Genereer lagen" is geactiveerd
start...
Het maken van een lijst van fragmenten is gestart
Lijst is aangemaakt
Streaming is gestart
"Samenvoegen" is geactiveerd
Het samenvoegen is gestart
Totaal:
Uitgevoerd: 0
Uitgevoerd:
Kaart&Foto
Alleen satelliet plaatje
Alleen kaart
Timer
Start downloaden over:
Uur
Minuten
Verbind automatisch
Verbinding
Gebruiker naam:
Paswoord:
Afsluiten na beëindiging
Controleer
Verbind
Sluit af
Stop
Verbinding niet beschikbaar
Wordt verwerkt
Geheugen nodig voor plaatje; Mb:
Verbinding
Start aanmaken kaart met:
 Afmeting
 Coördinaten
 Delen
Downloaden mislukt
Samengevoegd in geheugen
Gedownload
Uitschakelen
Start Opslaan
Bestand opgeslagen
Opslag fout
Aanmaken van bovenliggende lagen
Wissen van geheugen
Gereed op
Instellingen
Internet
Bron
Cache
fouten
Tijdklok
Export
Muis eigenschappen
Over het programma
Werk modus
Deze instellingen zijn een kopie van knoppen op het basis paneel
gebruik een proxy-verbinding
(Optionele) Proxy-gebruiker
Proxy paswoord
poort
Opgepast! – gebruiker naam en paswoord worden niet veilig bewaard in ini-bestand.
Bron
Image download aanvraag van:
Kaart&Foto download aanvraag van:
Kaart download aanvraag van:
Gebruik mirrors (kh0..., kh1..., etc.)
Pad naar de kaarten is vast. Nummer (v =...) is version, en wordt regelmatig vernieuwd. de updates geschieden om de 1-2 weken.
Als het programma oude plaatjes maakt of een algemene fout genereert, dan kan dit pad een probleem zijn. Google kan ook je ip-adres blokkeren voor multithread downloading ;-).
Door het pad te veranderen,  kun je ook toegang krijgen tot plaatjes van de Maan of van het oppervlak van Mars. Vergeet niet de cache instellingen aan te passen, om een mix te krijgen van Maan en Stadskaarten.
Standaard instellingen
Cache instellingen
Verander van map
gebruik het oude cache formaat (Alle lagen in een map)
Convert in to the new format
Locatie van gedownloade deelbestanden. Als de cache map niet aangepast wordt, dan zal het programma  zoeken naar bestanden in de standaard map.
Automatische aanmaak van bovenliggende lagen
Maak deel stukken voor kleinere zoom
Vervang bestaande deelstukken (niet aanbevolen)
jpeg compression:
Tijdens voorbeeld en download van de huidige laag, worden alle  fragmenten in de  cache gebruikt wordend. Dit om internet toegang te verminderen, maar het vertraagd het programma.
fout bij overdracht gegevens
gebruik fout correctie
Herstart download na fouten
Stop, als een fout plaatsvindt bij opslag op de harde schijf
Stop, bij overdrachtsfout van/naar server
met een interval van (sec).
Stop, als een fout optreedt bij het lezen van bestanden
Geef het log bestand automatisch weer
fout controle wordt alleen gebruikt bij zenden en ontvangen. Met fout controle zal het programma het downloaden van deelstukken herhalen, als fouten optreden, dan worden deze geteld. Zodra de limiet bereikt wordt, stopt de overdracht. Het is aan te raden om fout controle toe te passen op slechte verbindingen. Er zijn  3 soorten  fouten: schrijffouten op de harde schijf - ruimte problemen. Transmissie fouten - De 404 fout betreft een verkeerde instructie, etc. vaker fouten in de ontvangen bestanden - en onjuiste beeldlijnen in jpg bestanden, welke niet herkend worden door het programma.
Additionele instellingen
Toon timer / verbindingsinstellingen voor download
Voor downloaden en uploaden wordt het Additionele Instellingen menu getoond, daarin is het mogelijk om timer instellingen en verbindingsinstellingen voor de internet provider te veranderen. Deze functie wordt gebruikt om de verbindgskosten te optimaliseren, als deze afhankelijk zijn van de tijd van de dag.
Exporteren
Bestanden voor OziExplorer (.map)
Bestanden voor MapInfo Professional (.tab)
Bestanden voor ArcGIS Desktop (*.jpgw)
deze bestanden bevatten de coördinaten van de kaarten.
Opgelet: Bestanden maken voor MapInfo en ArcView zijn alleen in de volledige versie beschikbaar.
Muis instellingen
Links klikken - Zoom-in, Rechts klikken – Zoom-out
Muis wiel - Zoom-in / Zoom-out, klikken - ga naar midden kaart
De auteur - Serebrennikov Nikolay. Het programma is ontworpen om te werken met een cartografische bron van kaarten "maps.google.com". Dit programma ondersteund caching, samenvoegen van plaatjes en maken van kaarten met OziExplorer. Installatie is niet nodig.
Verwerkt:
Totaal
Verwerkt: 0
Gevonden
bestanden; verwerking duurt ongeveer
minuten.
Doorgaan?
Waarschuwing
Totaal
Rapport
Geef coördinaten
Breedte
Lengte
Parameters
Samenvoegen van geselecteerde delen
Herlaad delen uit de cache
Transfereer delen uit de cache naar een aparte map
Genereer lagen
Selecteerde delen
De hoek linksboven:
De hoek rechtsonder:
<- Wijzig
Zoom-in:
Deel van cache kopieert parameters
Kopieer naar map:
Kopieer geen bestanden (maak alleen een kaarten set voor export)
Parameters voor samenvoegen
Voeg de coördinaten van de linkerbovenhoek toe aan de bestandsnaam
Splits bestand in stukken van:
Maak lagen
Vervang bestaande stukken
Vervang geen stukken in de cache
Jpeg bestanden kwaliteit:
Maak bestanden voor OziExplorer (.map)
Maak bestanden voor MapInfo (.tab)
Maak bestanden voor ArcView
Grootte van geselecteerde delen:
Aanmaken lagen gestart
Download gestart
Samenvoegen en exporteren
De vectorlaag wordt niet gemaakt.
Wat moet er gebeuren?
money.yandex.ru
Kies taal:
ReadMeNed.txt
Zoek / Tab
Taken
Stop
Geregistreerd op naam
Registratie code onjuist.
Voor geregistreerde gebruikers
Bericht
Registratie Code:
Email:
# Only 215 meaning lines
