широта 
довгота 
Збільшення 
Показати 
Зберегти 
Видалити 
Збільшення 
Стиснення jpeg 
Виконати 
Отримати ті, що не дістають 
Пошук 
Вимірювання відстаней (використовуйте ALT) 
Виділення 
Настройки 
Помилка при ініціалізації GDIPLUS.DLL. Якщо ви працюєте під win98, то додайте в теку з програмою файл GdiPlus.Dll 
Помилка 
Тільки кеш 
Тільки інтернет 
Кеш і інтернет 
---Нове Ім'я--- 
знайдений недокачаний файл, видалений 
знайдений помилковий файл, видалений 
Знімок відсутній в кеші 
чекає завантаження... 
помилка при отриманні 
Mb з інтернету 
помилка запису на диск 
недокачаний файл, не збережений 
файл менше 4 байт 
файл зіпсований, видалений 
недокачаний файл, не збережений 
файл менше 4 байт 
знайдений помилковий файл, видалений 
Карта відсутня в кеші 
Робота з картографічними шарами можлива тільки після перетворення кеша в новий формат. Див. Настройки 
Запис файлу GMV.ini неможлива 
Збереження неможливе 
Збільшення 
помилки 
Запис файлу Favorites.dat неможлива 
В безкоштовній версії вимірювання обмежене 1,5км. Про придбання повної версії дізнаватися по e-mail: silvery2004@mail.ru
Обмеження 
Виділене 
px, в пам'яті 
mb, скачати
Виділене 
пікселів 
Прив'язка для Mapinfo і ArcGis в цій версії заблокована. Про придбання повної версії дізнаватися по e-mail: silvery2004@mail.ru 
Поступила команда Припинити в 
Відкладено до 
чекайте, оброблене 
з  
фрагментів  
все закачано, завершення 
Відмінене  
Поступила команда Викачати 
початок ... 
Почато формування списку викачуваних фрагментів 
Список створений 
Запуск потоку 
Поступила команда генерувати шари 
початок ... 
Розпочато формування списку фрагментів 
Список створений 
Запуск потоку 
Поступила команда Склеїти 
Почато формування списку фрагментів для склеювання 
Всього: 
Виконано: 0 
Виконано: 
Карта + знімок 
Тільки знімок 
Тільки карта 
Таймер 
Закачування почати через: 
годин 
хвилин 
Підключатися автоматично 
Підключення 
Ім'я користувача: 
Пароль: 
Розірвати всі з'єднання після закінчення 
Перевірка
Підключитися
Відключитися 
Відміна 
немає підключень 
Процес 
Виділення пам'яті під бітовий образ Мб: 
підключення 
Початок склеювання в 
Розміри  
координати 
фрагментів 
Не вдалося завантажити 
Склеєно в пам'яті 
Викачане 
відключення 
початок збереження 
файл збережений 
помилка в процесі збереження 
Генерація вищерозміщених шарів 
очищення пам'яті 
виконано в 
Настройки 
Інтернет 
Джерело 
Кеш 
Помилки 
Таймер 
Склеювання 
Управління 
Про програму 
Режим роботи 
Ці настройки дубльовані кнопками на основній панелі 
Використовувати проксі 
(не обов'язково) Proxy user 
Proxy password 
port 
Пароль і ім'я користувача зберігаються в іні-файлі у відкритому вигляді - будьте обережні. 
Джерело 
Запит для отримання знімків 
Запит для отримання гібридного шару 
Запит для отримання карти 
Використовувати дзеркала (kh0..., kh1... і т.д.) 
Це незмінна частина того рядка, який використовується для доступу до фрагментів знімка. Версія постійно оновлюється, тому пробуйте великі цифри (v=...). Звичайне оновлення відбувається на 1-2 тиждні пізніше за оновлення даних для програми GoogleEarth. З деяких пір можна ставити цифру свідомо велику. 
Якщо програма отримує застарілі знімки або не отримує їх зовсім - то причина може бути в цьому рядку. Або Google блокував Вашу ip-адресу за багатопотокові закачування ;-). 
Змінивши цю строчку Ви можете дивитися також знімки поверхні Місяця або Марса. Тільки не забудьте змінити розташування кеша, а то потім замість свого міста можете виявити пару кратерів. 
Відновити 
Розташування кеша 
Вказати 
Використовувати старий формат кеша (всі шари в одній теці) 
Перетворити в новий 
Розташування закачаних фрагментів. Якщо кеш не вказаний, програма зберігатиме і шукатиме файли в підпапці /cache 
Автогенерація вищерозміщених шарів
Створювати фрагменти меншого збільшення 
Замінювати наявні фрагменти знов створеними (не рекомендується) 
Стиснення jpeg: 
При перегляді і викачуванні з поточного шару по можливості створюватимуться фрагменти для всіх вище розміщених шарів. Це дозволяє економити трафік, але уповільнює роботу програми. 
Контроль помилок при викачуванні / склеюванню 
Використовувати контроль помилок 
Спроба закачати фрагмент при помилці 
Зупинка, якщо помилка запису  фрагментів на диск 
Зупинка, якщо помилок при отриманні фрагментів з сервера 
з інтервалом (сек.) 
Зупинка, якщо помилка в отриманих файлах 
Показувати балку автоматично
Контроль помилок використовується тільки при склеюванні і викачуванні. При використанні контролю програма при виникненні помилки повторює закачування фрагмента і рахує всі помилки. При перевищенні ліміту помилок викачування припиняється. Це зручно використовувати на поганих лініях - для усунення засмічення кеша, недопущення порожньої витрати трафіку. Розпізнаються 3 види помилок: Помилки запису на диск - наприклад при заповненні диска. Помилки отримання - найчастіше це помилка 404 при неправильній вказівці збільшення і т.п. Помилки в отриманих файлах - на поганих лініях досить часто попадаються недозакачані jpg файли, які і разпізнає програма. 
Додаткові можливості 
показувати настройки таймера/з'єднання перед закачуванням 
Перед закачуванням і викачуванням буде показано додаткове вікно, в якому можна буде настроїти відстрочене закачування або набудувати автоматичне з'єднання із провайдером. Функція зроблена для економії трафіку при почасовій оплаті і/або при залежності цін від часу доби. 
Прив'язка 
Створювати файл прив'язки для OziExplorer (.map) 
Створювати файл прив'язки для MapInfo Profesional (.tab) 
Створювати файл прив'язки для ARCGIS Desktop (*.jpgw) 
Файл прив'язки містить дані про координати склеєного зображення. 
Примітка: Прив'язка для MapInfo  і ArcView доступні тільки в повній версії. 
Параметри миші 
Наближення ліве клацання, видалення - праве клацання 
Приближення/віддалення коліщатком, клацання – центрування
Програма призначена для роботи з картографічним ресурсом http://maps.google.com.Подтримує повне кешування, склеювання зображень і прив'язку для OziExplorer. Автор - Серебренников Микола Олексійович. Установки не вимагає. Розповсюджується безкоштовно, але автор буде дуже вдячливий Вам за матеріальну підтримку. 
Виконано: 
Всього: 
Виконано: 0 
Виявлено
файлів, їх обробка може зайняти близько 
хвилин. 
Продовжити? 
Попередження 
Всього: 
Звіт 
Введіть координати 
Широта 
Довгота 
Параметри 
Склеїти виділений фрагмент 
Викачати фрагменти в кеш 
Перенести частину кеша в окрему теку 
Генерувати вищерозміщені шари на цій ділянці 
Виділений фрагмент
Верхній лівий кут: 
Нижній правий кут: 
<- Змінити 
Збільшення: 
Параметри копіювання частини кеша 
Копіювати в теку: 
не копіювати файли (тільки створити файли прив'язки, пов'язані з кешем) 
Параметри склеювання 
Додавати до імені файлу координати верхнього лівого кута. 
Розбити на фрагменти розмірами: 
Генерація вищерозміщених шарів 
Замінювати існуючі фрагменти створеними 
Не міняти фрагменти, вже наявні в кеші 
Якість зображень jpeg: 
Створювати файли прив'язки для OziExplorer (.map) 
Створювати файли прив'язки MapInfo (.tab) 
створювати файл прив'язки для ArcView 
Розміри виділеного фрагмента: 
Почата генерація шарів в
Початок викачування в 
Склеювання/викачування 
Векторний шар відключено, оскільки для цього збільшення недоступний. 
Що потрібно зробити? 
Яндексгроші
Виберіть потрібний варіант: 
ReadMe.txt 
Пошук/закладки 
Виконується:
Припинити
registered for
Registration code incorrect.
For registered users
Message
Registration code:
Email:
