# version 2.9.0.50
# Dernière révision by Tomek 20.01.2007 10:10
#
# Les lignes markées avec le signe dièze , sont considérées comme commentaire
# Il n'y a pas de limitation du nombre de lignes
# Traduction Française par "etxegarraia" etxegarraia@gpspassion.fr
Latitude
Longitude
Zoom
Montrer
Sauvegarder
Annuler
Zoom
Taux/Compression jpeg
DEMARRER
Recevoir les manquants
Rechercher
Outils mesure de distance (use ALT)
Sélection
Configuration
Erreur pendant l'initialisation de  GDIPLUS.DLL . Sous Win98 il faut installer la librairieGdiPlus.Dll dans le répertoire du programme.
Erreur
Cache Seul
Internet Seul
Cache et Internet
---Un nouveau Nom---
Fichier entier non trouvé, fichier annulé
Une erreur dans le fichier a été trouvée, fichier annulé
Le fichier Image n'est pas dans le cache
Chargement...
Erreur de téléchargement
Mb d'Internet
Erreur d'écriture sur le disque
Fichier incomplet, fichier non Sauvegardé
Fichier de moins de 4 bytes
Fichier corrumpu, fichier annulé
Fichier incomplet, fichier non Sauvegardé
Fichier de moins de 4 bytes
Fichier corrumpu, fichier annulé
Il n'y a pas de Carte dans le cache
Le travail en couche cartographique est possible uniquementaprès transformation du cache vers un nouveau format. Voir les Options
L'enregistrement du fichier  GMV.ini est impossible
Sauvegarde impossible
Zoom
Erreurs
L'enregistrement du fichier Favorites.dat est impossible
Dans la version Freeware, la mesure de distance est limitée à 1,5km. Pour des informations sur l'achat de la version non-bridée envoyer un e-mail à  silvery2004@mail.ru
Restrictions
Sélectionné
Pix, en mémoire
Mb, à télécharcher ~
Sélectionné
Pixels
Dans la version freeware, l'exportation des jeux de cartes pour Mapinfo ou ArcGis est inactive. Pour des informations sur l'achat de la version non-bridée envoyer un e-mail à  silvery2004@mail.ru
La commande "Stop" a été activée
Retardé à
Démarrage, Téléchargement 
 de :
 dalles 
Téléchargement terminé
Annulé 
La commande "Téléchargement" est en cours
Démarrage...
Début de la création de la liste des dalles  
Liste créée
Démarrage du Streaming
La commande "Générer les couches" est activée
départ...
Démarrage de la création de la liste des dalles
Liste terminée
Streaming démarré
La commande "Assemblage" est activée
Début le la liste des dalles assemblées
Total :
Exécuté : 0
Exécuté :
Vue Hybride
Vue Satellite seule
Vue Carte seule
Chronomètre
Début du téléchargement dans :
Heures
Minutes
Connection  automatique
Connection
Nom d'Utilisateur:
Passeport:
Se déconnecter dès que fini
Vérifier
Connection
Déconnection
Annulation
La Connection n'est pas disponible
En Fonctionnement
Memoire réservée pour l'image; Mb:
Connection
Début de la Création du jeu de cartes avec:
 Taille
 Coordonnées
 Dalles
Téléchargement raté
Assemblage en mémoire
Téléchargé
Eteindre
Enregistrement
Fichier enregistré
Erreur enregistrée
Génération des couches superposées
Vidage de la Mémoire
termin& à
Configuration
Internet
Serveurs
Cache
Erreurs
Chrono
Export
Réglages  Souris
A propos du programme
Mode d'opération
Ces configurations sont disponibles aussi  via les boutons de la fenètre principale du programme.
Utiliser un proxy
(Optionnel) Proxy Nom_Utilisateur
Proxy mot de passe
port
ATTENTION! - Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont enregistrés dans un fichier .ini non sécurisé
Origine
Vue "Image" demandée sur :
Vue "Hybride" demandée sur :
Vue "Carte" demandée sur :
Utiliser les sites mirroirs (kh0..., kh1..., etc.)
Le chemin d'accès aux images est constant. Les chiffres (v =...) representent la version et sont mis à jour régulièrement, pour mettre à jour vos essais de sources avec les derniers chiffres. Normalement ceci intervien 1 à 2 semaine après la mise à jour des données dU programme  GoogleEarth.
Il est possible que ce chemin d'accès puisse causer la réception d'images périmées ou des problèmes généraux de téléchargement. Google peut aussi bloquer votre IP, en cas d'un trop grand nombre d'alertes successives de requètes de téléchargement.
En modifiant les chemins d'accès, vous pouvez avoir accès aux images de la surface de la Lune ou de Mars. Ne pas oublier de re-changer vos modifications de cache, autrement vous obtiendrez des cartes des cratères lunaires au lieu des plans de villes. 
Par défaut
Configuration du Cache
Changer de Dossier
Configuration de Base (Toutes les couches dans un seul Dossierr)
Changer de  Format
Chemin d'accès des dalles téléchargées.  Si le dossier du cache n'est pas modifié, le programme recherchera les dossiers à l'adresse par défaut : Sous-répertoire / cache
Autogénération des couches de recouvrement
Création de dalles pour Zoom plus petit
Remplacer les dalles existantes (pas recommandé)
Compression jpeg :
Pendant la visualisation et le téléchargement de la couche en cours, toutes les dalles déjà enregistrées en cache seront utilisées, ce qui permet de réduire et limiter le trafic Internet, mais en contre-partie cela ralentit le programme.
Contrôle d'erreurs pendant la transmission
Ouvrir le contrôle d'erreurs
Re-tentative de téléchargement sur l'erreur
Stop, en cas d'erreur d'écriture sur disque
Stop, en cas d'erreur de transmission du serveur
Avec un intervale de (sec).
Stop, en cas d'erreur sur les fichiers reçus
Ouvrir le log automatiquement
Le contrôle d'erreurs n'est utilisé que pendant les transmissions et le téléchargement. Si il y a un erreur pendant le contrôle d'erreurs, le programme redemande le chargement des paquets manquants et compte les erreurs. La transmission se termine un fois la limite des erreurs atteinte. Il est recommandé de n'utiliser le contrôle d'erreurs, que lors de mauvaises connections pour réduire la corruption du contenu du cache et le trafic inutile. Les erreurs sont de trois genres :  Erreur d'enregistrement du le Disque Dur - (Problème de place sur le Disque). Erreurs de transmission  (Souvent erreur 404 - Mauvaise instruction ou non changement des paramètres serveur).  Erreurs de Fichier Image (Souvent quelques lignes ne sont pas reconnues par le programme) 
Réglages Supplémentaires
Chronomètre / Réglages de connection avant téléchargement
Un fenètre s'ouvre avant les chargements (uploads) et téléchargements (downloads) dans laquelle il est possible de régler le chrono ou les paramètres de connection à votre fournisseur d'accès Internet  pour optimiser vos coûts de connection selon la période de la journée. 
Export
Créer le fichier de calibration pour  OziExplorer (.map)
Créer le fichier de calibration pour  MapInfo Professional (.tab)
Créer le fichier de calibration pour  ArcGIS Desktop (*.jpgw)
Les fichiers de calibration contiennent les coordonnées des vues assemblées.
Note: La création de fichiers de calibration pour MapInfo ou ArcView,  n'est possible quavec la version complète du programme.
Réglages de la Souris
Clic Gauche - Zoom-in, Clic Droit – Zoom-out
Roulette Centrale - Zoom-in / Zoom-out, Clic - Centrage de la Vue
Concepteur  - Serebrennikov Nikolay. Ce programme est écrit pour fonctionner avec les ressources cartographiques  de maps.google.com. Ce programme gère le cache complet,  l'assemblage des dalles et la création de jeux de cartes pour OziExplorer. L'installation n'est pas nécessaire. Il est publié en "gratuiciel" (Freeware) et son concepteur remercie d'avance toute aide et support via une donation volontaire. Traduction Française par etxegarraia@gpspassion.fr 26/02/2007
Accompli :
Au total
Accompli : 0
Detecté
fichier ; Le travail prendra à peu près
minutes.
Continuer ?
Attention
Au total
Report
Entrer les coordonnées
Latitude
Longitude
Parametres
Assembler les dalles sélectionnées
Recharger les dalles déjà présentes dans le cache
Transférer une partie du cache dans un dossier séparé.
Générer les couches
Sélectionner une dalle par
Le coin supérieur Gauche :
Le coin inférieur Droit :
<- MODIFIER
Zoom-in :
Paramètres de redondance de partition du caches
Copier dans le dossier :
Ne pas copier les fichiers (Créer uniquement un jeu de cartes pour l'export)
Paramètres d'Assemblage
Ajoutter les coordonnées du coin supérieur Gauche au nom de fichier
Diviser en plusieurs dalles, chacune avec taille de :
Création des couches
Replacer les dalles existantes
Ne pas replacer les dalles existantes du cache
Qualité de Fichiers .jpeg :
Calibrer pour OziExplorer (.map)
Calibrer pour MapInfo (.tab)
Calibrer pour ArcView
Taille de la dalle selectionnée:
Début de la création des couches
Début du téléchargement
Assemblage et Exportation
La couche vectorielle n'est pas nécessaire, on ne peut pas accéder à cette valeur.
Que voulez-vous faire ?
money.yandex.ru
Choix de la Langue:
ReadMeFra.txt
Recherche / Favoris
Taches
Annuler
registered for
Registration code incorrect.
For registered users
Message
Registration code:
Email:
