# version 2.9.0.50
# 
#
# Lines marked like this should include comments
# there are no limitations to include those lines
Latitud
Longitud
Zoom
Ver
Guardar
Eliminar
Zoom
jpeg compresion
Empezar
Recibiendo
Buscar
Medir distancia (use ALT)
Selección
Ajustes
Error durante la inicialización GDIPLUS.DLL. Si usted trabaja debajo de Win98 instale la biblioteca GdiPlus.Dll en el directorio del programa.
Error
Solo Cache
Solo Internet
Cache y Internet
---A new Name---
El archivo no es completo, archivo eliminado
Error en el archivo, archivoeliminado
La imagen del archivo no se encuentra en el caché
Cargando...
Descarga erronea
Mb de Internet
Error en la escritura del archivo
Archivo no completado, no se puede grabar
Archivo con menos de 4 bytes
Archivo corrupto, borrado
Archivo no completado, no se puede grabar
Archivo con menos de 4 bytes
Archivo corrupto, borrado
El mapa no existe en el caché
Trabajar con capas cartograficas solo es posible despues transformarlo al cache en un nuevo formato. Ver opciones
No es posible guardar GMV.ini
No es posible guardar
Zoom
Errors
no se puede Guardar el archivo Favorites.dat
En esta Version gratuita las medidas están limitadas a 1,5km. Para obtener más información de como comprar la version completa mandar un e-mail a: silvery2004@mail.ru
Restricciónes
Seleccion
px, en memoria
Mb, a descargar ~
Seleccionado
pixels
En esta version gratuita, está bloqueada la opcion de exportar mapas de Mapinfo y ArcGis. Para obtener más información de como comprar la version completa mandar un e-mail a: silvery2004@mail.ru
"Stop" comando activado
Retrasado a
Empezar, it is processed
hacia
Fracmentos
Descarga Finalizada
Cancelar
"Descarga" commando activado
empezar...
Creando fragmentos de la descarga
Lista creada
Streaming empezado
"Generando capas" commando activado
Empezando...
Creando fragmentos, lista empezada
Lista creada
Streaming empezado
"Carga" commando activado
Creando fragmentos de carga, lista empezada
Total:
Ejecutado: 0
Ejecutado:
Hibrido
Solo imagen satelite
Solo Mapa
Hora
empezando a derscargar a:
Horas
Minutos
Conectar automaticamente
Conección
Nombre usuario:
Password:
Desconectar al finalizar
Comprobar
Conectar
Desconectar
Cancelar
Conección no posible
Prosesando
Memoria asignada para la imagen; Mb:
Connección
Comience crear un mapa con:
Tamaño
Coordenadas
Fragmentos
Fallo en la descarga
Combinado en memoria
Descargado
Apagado
Empezar a guardar
Archivo guardado
Error en el intento de guardar
Generación de capas superpuestas
Liberando memoria
Finalizado en
Configuración
Internet
Fuente
Cache
Errores
Tiempo
Exportación
Propiedades del ratón
Acerca del programa
Modo de funcionamiento
Estos ajustes se duplican con los botones en el panel básico
Usar un proxy
(Opcional) Proxy usuario
Proxy password
puerto
ADVERTENCIA! - El nombre de usuario y password, se guardarán en el archivo .ini y no es seguro.
Fuente
Petición de la transferencia directa de la imagen de:
Petición de la transferencia directa de la imagen Hibrida de:
Petición de la transferencia directa del mapa de:
Usar mirrors (kh0..., kh1..., etc.)
El camino de acceso a las imágenes es constante. El número (v =...) representa la versión y se pone al día regularmente, para poner al día sus fuentes experimenta con números más altos. La actualización ocurre generalmente 1-2 semanas después de poner al día los datos para el programa de GoogleEarth.
Si el programa recibe imágenes anticuadas o problema general con transferencia directa, sobre la trayectoria a la fuente puede causar esta edición. Google puede también bloquear su IP-TRATA para los multithreads que descargan; -).
Cambiando esta ruta, usted puede ver imagenes de la superficie de la Luna o de Marte. No se olvide cambiar los datos del caché, en caso contrario puede ver crateres de la luna en cualquier ciudad.
Por defecto
Cache configuración
Cambiar carpeta
Usar antiguo formato del caché (Todas las capas en una carpeta)
Convetir en un nuevo formato
Localización de fragmentos descargados. Si la carpeta del caché no se ha cambiado, el programa buscará archivos en las carpetas de la configuracion por defecto: subcarpeta / cache
Autogeneración de capas sobrepuestas
Crear fragmentos para zoom pequeño
Reemplazar fragmentos existentes (no recomendado)
compresión jpeg :
Durante la previzualización y la descarga de la capa, todos los fragmentos ya guardados, serán reutilizados. Mejora el rendimiento en del trafico en internet, pero retrasa el programa.
Error no controlado durante la transmición
Usar control de errores
Volver a intentar la descarga despues de un error
Parar, si ocurre el error de grabación en el disco duro.
Parar, si ocurre el error de la transmisión del servidor
Con un intervalo (sec).
Detener, si hay error en los archivos recibidos
Mostrar el registro automaticamente
El control de error se utiliza solamente durante la transmisión y la transferencia directa. Mientras que usa control de error la transferencia directa de las repeticiones del programa del fragmento, si el error ocurre y cuenta todos los errores. Alcanzar la transmisión de las paradas de límite del error. Se recomienda para utilizar control de error en la mala conexión para eliminar la corrupción del contenido del escondrijo y reduce tráfico innecesario. Hay la clase 3 de errores: Errores del expediente en una impulsión dura - problema del espacio del hdd. Errores de la transmisión - es el error 404 en la instrucción incorrecta (indicación) del aumento, del etc. más a menudo. Errores en los archivos recibidos - en malas líneas venga algo con frecuencia a través de los archivos del jpg, que no reconocido por el programa.
Configuracion adicional
Mostrar tiempo / Configuración de la conección, antes de la descarga
Antes de descargar y de uploading la ventana adicional de los ajustes será demostrado, en la cual será posible fijar el contador de tiempo o los parámetros automáticos de la conexión para el abastecedor de la conexión del Internet. La función se utiliza para optimizar el coste de conexión del Internet, en caso de que dependa el la época del día.
Exportar
Crear archivos para OziExplorer (.map)
Crear archivos para MapInfo Professional (.tab)
Crear archivos para ArcGIS Desktop (*.jpgw)
Files contain coordinates of merged images.
Nota: La creacion de archivos para for MapInfo and ArcView solo se pueden hacer con la versión completa.
Propiedades del Ratón
Izquierda Click - Aumentar, Derecha Click – Disminuir
Rueda del ratón - Aumentar / Disminuir, click - vista centrada
El Autor - Serebrennikov Nikolay. El programa ha sido diseñado para trabajar con la cartografia de maps.google.com. Este programa almacena todos los datos, combina imagenes y crea mapas calibrados para el OziExplorer. No hace falta instalarlo . Su distribucion es gratis-de-cambio, pero el autor agradeceria todas las colaboraciones voluntarias, para una mejora del software.
Ejecutado:
En total
Ejecutado: 0
Detectado
archivos; El proceso tomará alrededor
minutos.
Continuar?
Advertencia
En Total
Informe
Poner coordenadas
Latitud
Longitud
Parametros
Combinado fragmento seleccionado
Recargar fragmentos existentes en el caché
Transferir parte del caché a otra carpeta aparte
Generando capas
Fragmento selecionado
Esquina superior Izquierda:
Esquina inferior derecha:
<- Cambio
Aumentar:
Copiando parametros de parte del caché
Copiar a la carpeta:
No copiar los archivos (Crear solo caracteristicas del mapa para la 
exportación)
Combinando parametros
Añada las coordenadas de la esquina superior izquierda al nombre del archivo
Dividir en fragmentos con el tamaño de:
Creando capas
Substituya los fragmentos existentes
No substituya los fragmentos que existen en el cache
Calidad del archivo Jpeg:
Crear archivo para OziExplorer (.map)
Crear archivo para MapInfo (.tab)
Crear archivo para ArcView
Tamaño de fragmento seleccionado:
Empezó a crear capas
Empezando a descargar
Combinando y exportando
La capa de vectores no es solicitada, por lo que es inaccesible.
Que debes hacer?
money.yandex.ru
Cambiar Idioma:
ReadMeSpa.txt
Buscar / Favoritos
Tasks
Cancelar
registered for
Registration code incorrect.
For registered users
Message
Registration code:
Email:
# Only 209 meaning lines